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ZZP.271.27.2013.KS
WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH
 WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. -  Prawo zamówień publicznych zawiadamia się, że w dniu 07.11.2013r. wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na zadanie pn: Kulturalnym szlakiem pogranicza – Przebudowa wnętrza Domu Kultury w Ozimku .
Pytania  do Zamawiającego i odpowiedzi:
PYT. 1
Zapis we wzorze umowy § 3 pkt.3 przewiduje rozliczenie faktycznie zrealizowanych robót tylko tych pozycji, których ceny jednostkowe znajdą się w kosztorysie ofertowym. Ze względu na to, że przedmiotem zamówienia jest remont, a Wykonawca nigdy nie jest w stanie w 100% przewidzieć niezbędnych robót remontowych wnosimy o wprowadzenie zapisu dotyczącego robót dodatkowych i zamiennych oraz sposobu ich rozliczenia i cen po jakich będą rozliczone, jeśli wystąpią. 
Zamawiający  przewiduje w razie konieczności i potrzeby możliwość  wykonania robót uzupełniających, zamiennych lub dodatkowych, które będą zlecane w trakcie realizacji z zastosowaniem przepisów ustawy PZP. Rozliczenie robót dodatkowych                                                  i uzupełniających nastąpi po przeprowadzeniu negocjacji z Wykonawcą i podpisaniu odrębnej umowy, zgodnie z art. 67 ustawy PZP. 
PYT. 2
Rozdział III SIWZ zawiera opis przedmiotu zamówienia i m.in. wymienione jest tapetowanie ścian i sufitów w ilości 1.191.177m2. Wg przedmiarów (przedmiar budowlany „główny” poz. 13.2 oraz przedmiar budowlany holu poz. 4.1) wytapetować należy łącznie 4 207,72 m2. 

Prosimy o podanie właściwej ilości ścian i sufitów do wytapetowania.
Ad. 2

Przedmiary – obejmują I etap inwestycji. W związku z tym kalkulację na potrzeby przygotowania oferty proszę sporządzać w oparciu o załączone przedmiary. W przypadku konieczności i potrzeby wykonania robót uzupełniających, zamiennych lub dodatkowych będą one zlecane w trakcie realizacji z zastosowaniem przepisów ustawy PZP.

Pierwszy etap obejmuje zakres:

pomieszczenia sanitariatów w piwnicy i pod salą widowiskową 

0.1  0.1.1   0.2   0.2.1  0.12  0.12.1   0.13  0.13.1  0.14  0.15   0.16   0.17  0.18,  0.19   oraz pomieszczenia sali i balkonu: 1.18   1.19  2.24

PYT. 3
Poz. 12.1 i 18.1 przedmiaru budowlanego „głównego” oraz poz. 2.1 przedmiaru budowlanego holu dotyczą montażu konstrukcji rusztów pod podesty. Prosimy o zamieszczenie zestawienia stali albo o podanie tonażu konstrukcji rusztu pod podesty. Znając jedynie powierzchnie rusztów nie możemy rzetelnie wycenić konstrukcji stalowej rusztów.
Ad. 3 

Przewiduje się podesty systemowe - analogicznie jak podesty systemowe sceniczne. Szczegółowe wytyczne powinien dostarczyć wybrany dostarczyciel podestów.

PYT. 4
Poz. 7.1 przedmiaru budowlanego „głównego” dotyczy naprawę ścian po zdemontowanej boazerii, brak w przedmiarze pozycji do wyceny demontażu boazerii. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru, bądź jednoznaczne wskazanie, że demontaż boazerii nie wchodzi w zakres zadania.
Ad. 4

Podstawą wyceny powinna być dokumentacja projektowa. Istniejące okładziny oznaczone zostały na rysunkach rzutów.

PYT. 5
Poz. 12.2 i 12.3 i 12.4  przedmiaru budowlanego „głównego” – ilość wyliczona 375,486m2 obejmuje tylko powierzchnie pionowe schodkowych podestów. 

W dokumentacji wentylacji znajdujemy zapis, że części pionowe należy wykonać „jako ażurowe wg projektu architektury”. Jednak w projekcie architektury nie znajdujemy informacji dot. pionowych części podestów. Prosimy o sprecyzowanie z czego ma być wykonana ażurowa część podestów (stal perforowana,  drewno itp. ) Prosimy o uzupełnienie przedmiarów o pozycje dotyczące części pionowych podestów. 

Ad. 5

Należy zastosować systemowe rozwiązania podestów scenicznych. Wykończenie ostateczne podestów – wykładzina dywanowa trudno zapalna (z atestem). Ażurowa część podestów zgodnie możliwościami wybranego systemu – preferowana forma ze stali perforowanej.

PYT. 6
Zgodnie z rysunkiem A14 na podestach schodkowych w sali widowiskowej znajduje się wykładzina dywanowa trudno zapalna natomiast w przedmiarze brak pozycji do wyceny wykładziny. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru bądź jednoznaczne wskazanie, że ułożenie wykładziny na podestach w sali widowiskowej nie wchodzi w zakres zadania.

Ad. 6

Kalkulację na potrzeby przygotowania oferty proszę sporządzać w oparciu                              o załączone przedmiary. W przypadku konieczności i potrzeby wykonania robót uzupełniających, zamiennych lub dodatkowych będą one zlecane w trakcie realizacji z zastosowaniem przepisów ustawy PZP.
PYT. 7
Poz. od 19.1 do 19.6 przedmiaru budowlanego „głównego” dotyczy malowania okładzin akustycznych. Prosimy o potwierdzenie,  że okładziny te wymagają malowania oraz, jeśli wymagają, o podanie parametrów, typu i rodzaju farby, którą mają być pomalowane okładziny akustyczne.
Ad. 7

Okładziny akustyczne powinny zostać wykonane zgodnie z przedstawioną w dokumentacji kolorystyką. Parametry farb musi określić wybrany producent okładzin.

PYT. 8
Przedmiar budowlany holu poz. 1.7 i 1.9 dotyczy posadzki i cokolika z kamieni sztucznych w holu, natomiast w opisie technicznym do architektury na str. 24 jest informacja, że w holu ma być wykładzina Marmolem Farbo. Również na rys. A05 podana jest wykładzina jako wykończenie posadzki w holu. Prosimy o wskazanie czy należy wycenić w poz. 1.7 i 1.9 posadzkę i cokolik z kamieni sztucznych czy z wykładziny?
Ad. 8 

Należy wycenić wykładziny.

PYT. 9
Przedmiar budowlany holu poz. 1.11 i 1.12 dotyczy posadzki i cokolika z kamieni sztucznych na schodach, natomiast w opisie technicznym do architektury na str. 25 jest informacja, że na schodach ma być wykładzina antypoślizgowa PCV. Prosimy o wskazanie czy należy wycenić w poz. 1.11 i 1.129 posadzkę i cokolik z kamieni sztucznych czy z wykładziny?

Ad. 9

Należy wycenić wykładziny.
PYT. 10
Poz. 4.5 przedmiaru budowlanego holu pokrywa się z poz. 13.9 przedmiaru budowlanego „głównego” Prosimy o korektę przedmiaru lub o potwierdzenie, że wycenę należy powtórzyć w obu pozycjach.

Ad. 10

Pozycje należy wycenić tylko 1 raz.

PYT. 11
Poz. 4.7 przedmiaru budowlanego holu pokrywa się z poz. 13.10 przedmiaru budowlanego „głównego” Prosimy o korektę przedmiaru lub o potwierdzenie, że wycenę należy powtórzyć w obu pozycjach.

Ad.11

Pozycje należy wycenić tylko 1 raz.

PYT. 12
Poz. 7.1 przedmiaru budowlanego holu stanowi składową obmiaru z poz. 16.1 przedmiaru budowlanego „głównego” Prosimy o korektę przedmiaru lub o potwierdzenie, że wycenę należy powtórzyć w obu pozycjach.

Ad.12 

Pozycje należy wycenić tylko 1 raz.

PYT. 13
Poz. 7.2 przedmiaru budowlanego holu stanowi składową obmiaru z poz. 16.2 przedmiaru budowlanego „głównego” Prosimy o korektę przedmiaru lub o potwierdzenie, że wycenę należy powtórzyć w obu pozycjach

Ad.13

Pozycje należy wycenić tylko 1 raz.

PYT. 14
Prosimy o sprecyzowanie co należy wycenić w poz. 8,2 przedmiaru budowlanego holu.

Ad. 14

Wycenie podlegają elementy wskazane w przedmiarze robót oraz dokumentacji projektowej.

PYT. 15
Prosimy o sprecyzowanie czy jako wyposażenie holu należy wycenić zgodnie z przedmiarem poz. 9.1 i 9.2 gabloty czy zgodnie z dokumentacja techniczną mobilny system ścian ekspozycyjnych. Jeżeli należy uwzględnić w wycenie mobilny system ścian ekspozycyjnych prosimy o korektę przedmiaru.

Pozycje przedmiarowe  holu budynku (związane z wyposażeniem) nr 9.1, 9.2,   9.3, 9.4,  9.5, 11.1, 11.2, 11.4. nie podlegają wycenie w ramach niniejszego postępowania

PYT. 16
Poz. 11.2 przedmiaru budowlanego holu dotyczy montażu 13kpl. wieszaków na ścianie. Zgodnie z rzutem parteru A05 wieszaków na ścianie jest 14szt różnych długości. Prosimy o korektę przedmiaru lub potwierdzenie, że należy wycenić jedynie 13szt.

Pozycje przedmiarowe  holu budynku (związane z wyposażeniem) nr 9.1, 9.2,   9.3, 9.4,  9.5, 11.1, 11.2, 11.4. nie podlegają wycenie w ramach niniejszego postępowania

PYT. 17
Z uwagi na wiele nieścisłości i uwag, do których ustosunkować się musi Zamawiający, aby wycena Wykonawcy mogła być rzetelna, oraz z uwagi na 9cio dniowy czas na przygotowanie oferty (ilość dni roboczych miedzy ogłoszeniem przetargu a dniem składania ofert) wnosimy o przesunie terminu składania oferty na dzień 28.11.2013r. tj. o 10 dni kalendarzowych.

Termin składania ofert został przesunięty na dzień 26.11.2013r. 
PYT. 18
W dokumentacji technicznej ujęta jest wentylacja hali widowiskowej układ N1, W1, E1, F1 oraz wentylacja grawitacyjna wspomagana mechanicznie układ W2, W3, W4, W5, W6, W7. Przedmiar robót obejmuje tylko wentylacje mechaniczną hali widowiskowej. Prosimy o korektę przedmiaru lub o potwierdzenie, że pozostałe układy tj. W2, W3, W4, W5, W6, W7 nie wchodzą w zakres zadania.

Proszę wycenić jak w przedmiarze.
PYT.19
Prosimy o potwierdzenie, że ułożenie wentylacji pod posadzką sali widowiskowej nie wymaga wykonania wykopów, wyburzeń i rozbiórek.

Ponieważ obiekt jest stale użytkowany nie możliwe było przeprowadzenie wszystkich odkrywek – technologię wykonania będzie można przyjąć po rozpoznaniu w trakcie realizacji.

Ww. wyjaśnienia należy uwzględnić w ofercie.
                                                                                    Z  poważaniem 

BURMISTRZ OZIMKA

/-/ MAREK KORNIAK
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