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46 – 040 Ozimek
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Ozimek, dnia 21.08.2012r.
ZZP.271.11.2012.KS
Numer ogłoszenia: 307902 - 2012; data zamieszczenia: 21.08.2012

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
zadania pn.:

„Odbudowa ulicy Ozimskiej w Szczedrzyku – budowa kanalizacji deszczowej – etap I”

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 173655 - 2012 data 10.08.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Burmistrz Ozimka, ul. Ks. J. Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek, woj. opolskie, tel. 77 46 22 869, fax. 77 46 22 811.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:
· Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3.

· W ogłoszeniu jest: 1. Przedmiotem zamówienia wykonanie kanalizacji deszczowej zgodnie z projektem w m. Szczedrzyk na ulicy Ozimskiej. Zakres prac do wykonania: Roboty drogowe - 1036 m2 Roboty ziemne 4364,80 m2 Roboty montażowe: kanały z rur PP o śr. zewn. 400mm - 586 mb; kanały z rur PP o śr. zewn. 300 mm - 153 mb; studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1000 mm - 42 szt. Przeciski sterowane rurą stalową o śr. DN 500 mm z montażem rury przewodniej z PP o śr. DN 400 mm - 20 mb Umocnienie skarpy wylotu deszczowego płyty Jumbo - 128 szt. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: a)projekt wykonawczy; b)dokumentacja geologiczno - inżynierska c) przedmiar robót; d) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych..

· W ogłoszeniu powinno być: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kanalizacji deszczowej zgodnie z projektem w m. Szczedrzyk na ulicy Ozimskiej. Zakres prac do wykonania: Roboty drogowe - 1036 m2, Roboty ziemne 4364,80 m2, Roboty montażowe: kanały z rur PP o śr. zewn. 400mm - 586 mb; kanały z rur PP o śr. zewn. 300 mm - 133 mb; studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1000 mm - 26 szt, Przeciski sterowane rurą stalową o śr. DN 500 mm z montażem rury przewodniej z PP o śr. DN 400 mm - 10 mb, Umocnienie skarpy wylotu deszczowego płyty Jumbo - 128 szt. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: a)projekt wykonawczy; b)dokumentacja geologiczno - inżynierska c) przedmiar robót; d) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych..
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