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ZZP.271.11.2012.KS
WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH
 WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. -  Prawo zamówień publicznych zawiadamia się, że wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na zadanie pn: Odbudowa ulicy Ozimskiej w Szczedrzyku – budowa kanalizacji deszczowej – etap I.
Pytania  do Zamawiającego i odpowiedzi:
1. Zgodnie z punktem 14 §26 Uchwały Nr XXXI/289/09 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 27 lutego 2009r. „Dla obszaru całego planu przy inwestycjach liniowych należy zabezpieczyć nadzór archeologiczny przy pracach ziemnych”. Czy w związku z tym badania archeologiczne w formie nadzoru będą zapewnione przez Zamawiającego, czy też Wykonawca powinien skalkulować ich koszt w swojej ofercie?
Odp.: Wykonawca powinien skalkulować koszt badań archeologicznych                   w formie nadzoru w swojej ofercie.

2. Czy w przypadku odkrycia nawarstwień archeologicznych, których przebadanie będzie wymagało wstrzymania robót na danym odcinku i niemożliwa okaże się korekta harmonogramu prac wykonawcy na ten okres, Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia terminu zakończenia prac?
Odp.: Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia terminu zakończenia prac w przypadku odkrycia nawarstwień archeologicznych wymagających wstrzymania robót na danym odcinku.

3. Czy w przypadku znacznego spowolnienia prac przez krótkotrwałe przestoje związane z koniecznością eksploracji nawarstwień archeologicznych odkrytych w trakcie robót ziemnych przewiduje się zmianę sposobu rozliczenia prac?
Odp.: Zamawiający przewiduje zmianę sposobu rozliczania prac w przypadku znacznego spowolnienia prac przez krótkotrwałe przestoje związane                           z koniecznością eksploracji nawarstwień archeologicznych odkrytych w trakcie robót ziemnych.

4. W zamieszczonych na stronie internetowej Zamawiającego jako załącznik do SIWZ rysunkach technicznych nr 34, 49 oraz 55 zamieszczono zespół podczyszczający składający się z separatora i osadnika, natomiast w przedmiarze robót brak jest pozycji zawierającej zakup i montaż separatora i osadnika. W związku z ceną ofertową obliczoną w oparciu o kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie opublikowanych przedmiarów prosimy o wyjaśnienie czy w zakres robót wchodzi również zakup i montaż separatora i osadnika? Jeśli tak, to wnosimy o uzupełnienie przedmiaru o właściwe pozycje.
Odp.: Zakres robót I etapu nie obejmuje zakupu i montażu separatora i osadnika.
5. W związku z przewidzianą w ramach zamówienia budową kanałów deszczowych śr. 400 i 300 mm oraz odbudową nawierzchni dróg prosimy                    o odpowiedź czy niniejsze zamówienie obejmuje również budowę wpustów deszczowych i przykanalików, czy też zakres ten jest wyłączony z niniejszego zamówienia? Jeśli zakres robót powinien ujmować budowę wpustów                             i przykanalików to wnioskujemy o uzupełnienie przedmiaru o właściwe pozycje.
Odp.: Zakres  robót I etapu nie obejmuje budowy wpustów i przykanalików.
6. W pozycji nr 34 przedmiaru robót wskazano do wykonania studnie rewizyjne           śr. 1000 w ilości 42,00 szt., natomiast na zamieszczonych profilach dla kanału            w ul. Ozimskiej (rys. 34) widnieje 26 szt studni. W związku z powyższym prosimy o odpowiedź czy przyjęta w przedmiarze ilość studni śr. 1000 mm               w ilości 42 szt. podana jest prawidłowo? Jeżeli tak to wnosimy o zamieszczenie pozostałych profili z których wynika podana ilość studni. Według naszej analizy rysunków 7, 8 i 10 ilość 42 szt odnosi się do wpustów deszczowych, których numeracja kończy się na numerze WD42 (wpust deszczowy 42). 
Odp.: Należy przyjąć 26 szt.
7. Czy w związku z realizacją robót w drodze, należy ująć w wycenie kosztorysowej koszty zajęcia pasa drogi na czas realizacji robót, czy też niniejsza inwestycja będzie zwolniona z tych opłat?
Odp.: Należy w wycenie ująć koszty zajęcia pasa drogowego.
8. W pozycji 33 przedmiaru robót ujęto wykonanie przecisku rurą stalową śr. 500            o długości 10,00m, natomiast w ogłoszeniu i w SIWZ w opisie przedmiotu zamówienia przyjęto wykonanie przecisku o długości L=20,00 mb. W związku z powyższą rozbieżnością prosimy o wskazanie, która wartość podana jest prawidłowo.
Odp.: Należy przyjąć 10,0 mb.
9. W pozycji nr 26 przedmiaru robót ujęto wykonanie kanału śr. 400 mm z rur PCV o długości 586,00 mb, natomiast w poz. nr 32 przyjęto wykonanie kanału śr. 300 mm z rur PP o długości 133,00 mb. W ogłoszeniu oraz w SIWZ w opisie przedmiotu zamówienia wskazano wykonanie kanału zarówno śr. 400 i 300 mm z rur PP, natomiast na profilach kanałów wskazano wykonanie kanałów śr. 400, 300 mm z rur typu Wipro betonowych. W specyfikacji technicznej D-03.02.01 „Kanalizacja deszczowa” w pkt 2.2.1. Rury kanalizacyjne PCV i PP wskazano zarówno rur PCV jak i PP. W związku z powyższymi rozbieżnościami prosimy o jednoznaczne wskazanie i odpowiedź z jakiego materiału należy wykonać kanał śr. 500 mm i 300 mm?
Odp.: Kanały o śr. 400 mm i 300 mm należy wykonać z rur PP.
10. W pozycji nr 2 przedmiaru ujęto frezowanie nawierzchni o grubości 4 cm w ilości 414,70 m2, natomiast w pozycji 3 ujęto transport materiału z rozbiórki nawierzchni w ilości 414,70 m3 (powinno być 414,70 m2 x 0,04m = 16,588 m3), podobnie w pozycji nr 4 przedmiaru ujęto frezowanie nawierzchni w ilości 1036,00 m2, natomiast w pozycji 5 ujęto transport materiału z rozbiórki nawierzchni w ilości 1036,70 m3 (powinno być 1036,70 m2 x 0,04 m = 41,468 m3). W związku z powyższym błędem tj. przyjęciem z 1 m2 frezowania nawierzchni gr. 4 cm wywozu w ilości 1 m3 wnosimy o skorygowanie przedmiarów do właściwych wartości.
Odp.: W poz. 3 należy przyjąć  16,588 m3, a w poz. 5 należy przyjąć 41,468 m3.

11. W pozycji nr 6 i 7 przedmiaru robót ujęto wykonanie podbudowy z kruszyw naturalnych. Według wskazanych w w/w pozycjach Katalogów KNR wynika z ich norm, że podbudowę należy wykonać z pospółki, w związku z „Opisem sposobu obliczania ceny ofertowej” (rozdział XIII SIWZ) wnosimy o zmianę podstawy wyliczenia niniejszego elementu na pozycję, która ujmuje wykonanie podbudowy z tłucznia (kruszyw łamanych), a nie z kruszyw naturalnych – pospółki, oraz prosimy o odpowiedź z jakiego kruszywa i jakiej frakcji należy przewidzieć wykonanie podbudów ujętych z poz. 6 i 7?
Odp.: Należy przyjąć podbudowę z kruszywa łamanego warstwa dolna                    gr. 20 cm - frakcja  0- 63 mm oraz warstwa górna gr 10 cm  - frakcja 0 - 32 mm.
12. W pozycji 8 przedmiaru uwzględniono wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni mineralno-bitumicznych o grubości 4 cm natomiast na rysunkach szczegółowych wskazano wykonanie warstwy wyrównawczej/wiążącej                           o grubości 6 cm. W związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie jakie grubości warstwę wyrównawczą/wiążącą należy uwzględnić w wycenie w poz. 8                  wg przedmiaru?

Odp.: W pozycji nr 8 przedmiaru należy uwzględnić  warstwę wiążącą  grubości 6 cm.
13. Czy przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie oprócz odtworzenia nawierzchni bitumicznej również budowa chodnika zgodnie z opisem                        i rysunkami części drogowej? Jeśli tak to wnosimy o uzupełnienie przedmiaru             o właściwe pozycje.

Odp.: Zakres  robót I etapu nie obejmuje budowy chodnika.
Ww. wyjaśnienia wymagają wprowadzenia zmian treści SIWZ i zmian do ogłoszenia o zamówieniu.
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