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Ozimek, dnia 11.04.2012r.
ZZP.271.04.2012.KS
WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH
 WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. -  Prawo zamówień publicznych zawiadamia się, że w dniu 05.04.2012r. i 06.04.2012r. wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na zadanie pn: Kompleksowa dostawa i montaż wyposażenia zaplecza żywieniowego w budynku Gminnego Zespołu Szkół w Ozimku
Pytania do Zamawiającego:
W związku z ogłoszeniem przetargu, którego przedmiotem jest: Kompleksowa dostawa               i montaż wyposażenia zaplecza żywieniowego w budynku Gminnego Zespołu Szkół                      w Ozimku, proszę o wyjaśnienie następujących kwestii oraz odpowiedź na poniższe pytania:

1) poz. 15. P. Szafa przelotowa - proszę jednoznacznie określić prawidłowe rozmiary szafy oraz ilość szaf
Wymagane jest wykonanie 2 szaf przelotowych, dwuczęściowych o wymiarach 900x600x2000h każda. Szafa przelotowa ma z dwóch stron 4 drzwi przesuwne. Półki w komorach przestawne.
2) poz. 41. P. Szafa przelotowa - proszę jednoznacznie określić prawidłowe rozmiary szafy oraz ilość szaf
Wymagane jest wykonanie 1 szafy przelotowej, dwuczęściowej o wymiarach 1200x600x2000h. Szafa przelotowa ma z dwóch stron 4 drzwi przesuwne. Półki w komorach przestawne
3) poz. 42. P. Szafa przelotowa - proszę jednoznacznie określić prawidłowe rozmiary szafy oraz ilość szaf
Wymagane jest wykonanie 1 szafy przelotowej, dwuczęściowej o wymiarach 1200x600x2000h. Szafa przelotowa ma z dwóch stron 4 drzwi przesuwne. Półki w komorach przestawne.
4) poz. 43. P.  Szafa przelotowa - proszę o zweryfikowanie, czy faktycznie chcecie Państwo szafę z drzwiami przesuwnymi. Przy takiej szerokości szafy (600 mm) stosuje się raczej drzwi skrzydłowe z powodu małej funkcjonalności szafy z drzwiami suwanymi
Dopuszcza się wykonanie szafy dwuczęściowej, z 4 drzwiami otwieranymi. Półki w komorach przestawne.

5) poz. 27. P. półki wiszące - proszę jednoznacznie określić prawidłowe rozmiary oraz ilość półek
Wymagane jest wykonanie 1 półki o dł. 1100 mm i 2 półek o dł. 1200 mm. Głębokość półek 300 mm. Półki pojedyncze, z tylnym rantem.

6) poz. 45. P. regał otwarty - proszę jednoznacznie okreslić ilość regałów otwartych 850x400x2000 mm jaką należy wycenić
Wymagane jest wykonanie 4 regałów otwartych o wymiarach 850x400x2000h każdy. Regał 5-półkowy.

7) poz. 49. P. regał otwarty - proszę jednoznacznie okreslić ilość regałów otwartych 800x500x2000 mm jaką należy wycenić
Wymagane jest wykonanie 6 regałów otwartych o wymiarach 800x500x2000h każdy. Regał 5-półkowy.

8) poz. 27. PR. regał otwarty - proszę jednoznacznie okreslić prawidłowe rozmiary oraz ilość regałów otwartych
Wymagane jest wykonanie 8 regałów otwartych o wymiarach 800x450x2000h każdy. Regał 5-półkowy.

9) poz. 12 P - proszę poprawić pojemność kosza w formularzu ofertowym
Pojemność kosza ma być taka jak w opisie technicznym.

10) poz. 28 P - proszę poprawić pojemność kosza w formularzu ofertowym
Pojemność  kosza ma być taka  jak w opisie technicznym.

11) poz. 34. PR.  - czy można zastosować kosz o pojemności 80 litrów?
Kosz na odpadki 60l (jadalnia personelu)

Kosz plastikowy, okrągły, z uszami po bokach, zamykany pokrywką.

12) Wszelkie poprawki prosimy nanieść na formularz ofertowy.

13) Prosimy o wyłączenie z oferty pozycji 51. P oraz 52 .P  ponieważ są to elementy wykonywane przez firmy budowlano-remontowe, w związku z czym właściwe jest skierowanie zamówienia do firm tego typu, ze względu na ich doświadczenia. Ponadto przemawiają za tym względy ekonomiczne: oferty przedstawione przez firmy budowlano-remontowe będą z pewnością dużo tańsze niż te przedstawione przez firmy zajmujące się wyposażeniem gastronomicznym.
W poz. 51 i 52 formularza ofertowego zapisano panele dekoracyjne naścienne mocowane do istniejących i wykończonych ścian oraz przegrody mobilne służące do podziału przestrzeni w stołówce. Są to elementy związane z aranżacją i wyposażeniem pomieszczenia stołówki i zamawiający nie wyłącza ich z oferty.

14) Prosimy o przesunięcie daty dostarczenia ofert, ze względu na wielkość przetargu, jego wartość, a także fakt, że mamy obecnie okres świąteczny i niektóre z firm wykonujących produkty, szczególnie meblarskie nie pracują już od dnia 5 kwietnia.
Uwaga:

Rzeczywiste i ostateczne wymiary będzie należało dostosować do istniejącej sytuacji w obiekcie po osiągnięciu odpowiedniego stopnia zaawansowania robót budowlano-montażowych.

W formularzu ofertowym poprawiono zapisy w poz.15P, 41P,42P,43P,27P,45P.49P,27PR i 34 PR / w zakresie  wymiarów i ilości/ na takie jak w pow. opisie.

W szczegółowym opisie technicznym elementów wyposażenia wchodzących w skład przedmiotu zamówienia znajduje się opis :
1)  w poz. 28 chłodziarki na próbki. Produkt ten nie jest jednak wyszczególniony w formularzu oferty (zestawienie asortymentowo - ilościowo - cenowe). Pytanie: czy produkt ten ma być wyceniony i włączony do oferty?
Wymienioną w opisie technicznym w poz. 28 chłodziarkę na próbki pominięto w formularzu ofertowym. pozycję dopisano do formularza ofertowego.
2) w poz. 29.1 określone są panele dekoracyjne naścienne malowane. Czy chodzi o malowanie farbą z efektem finisz czyli jednorazowo, czy to ma być taki produkt i taki sposób wykończenia by mógł podlegać ponownemu malowaniu (odnawianiu) na ścianie.
W poz.29.1 opisu elementów wyposażenia określono panele dekoracyjne naścienne i sposób ich wykończenia-malowania. Chodzi o takie wykończenie by uzyskać opisany efekt „przecierki” – / cieniowania / z możliwością odnawialności po pewnym okresie paneli zamocowanych na ścianie.

3) poz. 29.2 określone są przegrody mobilne służące do przedziału przestrzeni w stołówce. Z opisu wynika, że panel przegrodowy ma być mocowany trwale na postumentach (podnóżach talerzowych)Pytanie: proszę o podanie bliższych informacji jakie mają być wymiary podnóży, jaki kształt, jaka grubość materiału, z których mają być wykonane i w których miejscach mają być łączone podnóża z panelami?
W poz.29.2 opisu technicznego opisano panele przegrodowe stanowiące przegrody  mobilne służące do podziału przestrzeni w stołówce. Panele te mają być mocowane na  postumentach stalowych .Zamawiający nie określa kształtów i wymiarów postumentów – podnóży ani też grubości materiałów, z których mają być wykonane czy też miejsca  mocowania - łączenia panela z podnóżami /dopuszczając w tym zakresie dowolność /. Warunkiem jest jednak  takie dostosowanie  tych parametrów, by  zachować  stabilność i bezpieczeństwo wykonywanych  z paneli przegród mobilnych.

 Powyższe wyjaśnienia sa wiążące dla Wykonawców przygotowujących oferty. 
W związku z koniecznością wprowadzenia zmian w ofertach Zamawiający przesuwa termin składania ofert na dzień 
17.04.2012r. do godz. 10:00
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.04.2012r. o godz. 10:15 w Sali Narad Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku.

Powyższa zmiana wymaga wprowadzenia zmian w treści ogłoszenia o zamówieniu – zmiana ogłoszenia o zamówieniu została zamieszona w Biuletynie Zamówień Publicznych  w dniu 11.04.2012 pod nr 82375 , na stronie internetowe www.bip.ozimek.pl/przetargiu i zamówienia publiczne powyżej 14 000 Euro  oraz na tablicy ogłoszeń UgiM w Ozimku.                                                                                              
                                                                                    Z  poważaniem 

Burmistrz Ozimka
Marek Korniak

