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II ZMIANA TREŚCI

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych zawiadamia się o dokonaniu zmiany treści SIWZ na zadanie pn: Odbudowa ul. Ozimskiej w Szczedrzyku - budowa chodnika wraz ze zjazdami do posesji przy ul. Ozimskiej w Szczedrzyku
I. Zmianie ulega:
	ROZDZIAŁ III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest budowa 750 mb chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo – piaskowej, podbudowie z tłucznia kamiennego oraz warstwie odcinającej z piasku przy ul. Ozimskiej w Szczedrzyku wraz ze zjazdami do posesji. 



Opis przedmiotu zamówienia

Ogólny zakres i opis przedmiotu zamówienia:

· Roboty przygotowawcze - pomiarowe;

· Roboty ziemne  - 462,60 m3;

· Profilowanie i zagęszczenie podłoża - 1579,47 m2;

· Obrzeża betonowe 30x8 - 794 mb;

· Warstwa odsączająca  gr. 15 cm (zjazdy) - 279,47 m2;

· Warstwa górna podbudowy gr. 15 cm - 279,47 m2

· Zjazdy z kostki brukowej kolorowej gr. 8 cm - 280 m2;

· Podsypka piaskowa gr. 5 cm - 1422 m2;

· warstwa górna podbudowy gr. 8 cm - 1422 m2;

· Chodnik z kostki brukowej  betonowej gr. 6 cm (20% kolor) - 1422 m2;
· Transport, humusowanie i rozplantowanie ziemi urodzajnej na powierzchni 480 m2 - grubość 10 cm. Teren pomiędzy obrzeżami o ogrodzeniem.
Ponadto Wykonawcy w ramach realizacji zadania będą zobligowani do: 

· Regulacji wysokościowej studzienek kanalizacyjnych i deszczowych - 11 szt. 
· Regulacji wysokościowej  studni telekomunikacyjnych - 1 szt. 
· Regulacji wysokościowej  urządzeń wodnych (zasuwy, nawiertki etc.) - 23 szt.

Powyższe prace należy uwzględnić w formularzu ofertowym i wykonać w uzgodnieniu i porozumieniu z właścicielami urządzeń tj. PGKiM w Antoniowie i TP SA.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają:

a) Dokumentacja techniczna;

b) przedmiar robót;
c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. 
Załączony przedmiar robót określa orientacyjny zakres robot przewidzianych do wykonania zamówienia, ułatwiając tym samym skalkulowanie ceny. Przedmiar nie stanowi podstawy do późniejszego rozliczenia umowy, ponieważ przyjęto w niej zasadę wynagrodzenia ryczałtowego, tj. cena umowy nie podlega zmianie w trakcie realizacji zamówienia.

Dokumentacja ta jest załącznikiem do ogłoszenia o udzieleniu zamówienia i jest dostępna na stronie internetowej zamawiającego: http://bip.ozimek.pl
W przypadku, gdyby Wykonawca nie posiadał dostępu do Internetu, musi to zgłosić zamawiającemu. W takiej sytuacji dokumentacja projektowa będzie udostępniana (wypożyczana) wykonawcom w celu sporządzenia oferty.

1. Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych wskazywałyby, w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie - zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. 
2. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe” zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów.
3. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. 
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo wystąpienia do autora dokumentacji projektowej o opinię na temat oferowanych  materiałów lub urządzeń. Opinia ta może stanowić podstawę do podjęcia przez zamawiającego decyzji o przyjęciu materiałów lub urządzeń równoważnych albo odrzuceniu oferty z powodu braku równoważności
5. Pod pojęciem „parametry” rozumie się w szczególności: funkcjonalność, przeznaczenie, kolorystykę, strukturę, rodzaj materiału, kształt, wielkość, bezpieczeństwo, wytrzymałość oraz pozostałe parametry przypisane poszczególnym materiałom i urządzeniom w dokumentacji projektowej oraz w szczegółowej specyfikacji technicznej.
Wycena oferty winna być poprzedzona wizją lokalną i powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu, w tym w szczególności tymczasowe zajęcie pasa drogowego           i czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z prawem i najlepszą wiedzą techniczną.
W związku z koniecznością wprowadzenia zmian w treści oferty Zamawiajacy przedłuża termin składania ofert do dnia 25.06.2013r. do godz. 10:00
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.06.2013r. w SALI NARAD  Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku o godz. 10:15

Powyższe zmiany wymagają zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w BZP po numerem 114771 w dniu 17.06.2013r. 
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